**ALLEGATO F**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE**

**RIFUGI ALPINISTICI**

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO‐SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI** |  |
| **LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO** |  |
| Un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri |  |
| Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere |  |
| Aerazione naturale o meccanica | adeguata |
| Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali |  |
| **LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI** |  |
| Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri |  |
| N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento | uno |
| Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un  impianto di aerazione forzata |  |
| N. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano. | almeno una |
| **SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE** |  |
| N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande | uno |
| Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata |  |
| N. docce | una |
| **LOCALI ADIBITI A CUCINA** |  |
| Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri |  |
| Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri |  |
| N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile | una |
| N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda ‐ l'adeguamento al presente requisitio deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento | uno |
| N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale | una |
| N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti | almeno una |
| **LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri |  |
| Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio |  |
| Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento |  |

**ALLEGATO G**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE**

**RIFUGI ESCURSIONISTICI**

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO‐SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI** |  |
| **LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO** |  |
| Un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri |  |
| Un volume minimo d’aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all’altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere ‐ l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento |  |
| Aerazione naturale o meccanica | adeguata |
| Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali |  |
| N. camere accessibili ai disabili | almeno una |
| **LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI** |  |
| Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri |  |
| N. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar | due |
| N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al  pernottamento | uno |
| n. docce, accessibili anche ai disabili | almeno una |
| Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata |  |
| **SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE** |  |
| N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande | uno |
| Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata |  |
| N. docce | una |
| **LOCALI ADIBITI A CUCINA** |  |
| Un'altezza non inferiore a 2,40 metri |  |
| Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri |  |
| N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile | una |
| N. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda ‐ l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento | uno |
| N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale | una |
| N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti | almeno una |
| **LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE** |  |
| Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento |  |
| Sono accessibili ai disabili. |  |
| **REQUISITI DI ACCESSIBILITA'** |  |
| I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, cetificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015 |  |